state.Generic {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Con Mask'
		value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Pro Mask'
		value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Default'
		value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access 'read write'
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.5 {
		iface CARD
		name 'HDMI Jack'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.6 {
		iface PCM
		device 3
		name 'Playback Channel Map'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 36'
		}
	}
}
state.SB {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'Line Out Playback Volume'
		value.0 64
		value.1 64
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 64'
			dbmin -6400
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'Line Out Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Volume'
		value.0 64
		value.1 64
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 64'
			dbmin -6400
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Playback Volume'
		value.0 64
		value.1 64
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 64'
			dbmin -6400
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'Auto-Mute Mode'
		value 'Line Out+Speaker'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Disabled
			item.1 'Speaker Only'
			item.2 'Line Out+Speaker'
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'Input Source'
		value Mic
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Mic
			item.1 Line
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'Input Source'
		index 1
		value Mic
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Mic
			item.1 Line
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'Capture Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -1650
			dbmax 3000
			dbvalue.0 -1650
			dbvalue.1 -1650
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'Capture Volume'
		index 1
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -1650
			dbmax 3000
			dbvalue.0 -1650
			dbvalue.1 -1650
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'Capture Switch'
		index 1
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'Mic Boost Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Line Boost Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'Master Playback Volume'
		value 64
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 64'
			dbmin -6400
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'Master Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.18 {
		iface CARD
		name 'Mic Jack'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.19 {
		iface CARD
		name 'Line Jack'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.20 {
		iface CARD
		name 'Line Out Jack'
		value true
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.21 {
		iface CARD
		name 'Front Headphone Jack'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.22 {
		iface CARD
		name 'Speaker Phantom Jack'
		value true
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.23 {
		iface PCM
		name 'Playback Channel Map'
		value.0 3
		value.1 4
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 36'
		}
	}
	control.24 {
		iface PCM
		name 'Capture Channel Map'
		value.0 3
		value.1 4
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 36'
		}
	}
	control.25 {
		iface PCM
		device 2
		name 'Capture Channel Map'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 36'
		}
	}
}
